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	VELIKOST
	 

	šířka x výška
	1000 x 2800 mm

	tloušťka
	40 mm

	hmotnost
	max. 38 kg

	počet
	104 ks


 
	rám
	Neviditelná ochranná hrana po celém
obvodu panelu; dlouhodobá ochrana proti poškození

	spojování panelů do rovných řad
	technologie pero & drážka, jisticí horní a
spodní spojky: neviditelný = skrytý spojovací
mechanismus

	spojování panelů do pevných rohů
(př. 90°)
	pomocí rohových profilů/sloupků,
technologie kolíků a otvorů s bezpečnostním
jištěním prostřednictvím svěracího
mechanismu uvnitř v panelech (skryté)

	ukončení/začíštění panelových řad
	začištění např. koncovou lištou, snadno
nasaditelnou a opětovně sejmutelnou

	výplň
	odlehčená; např. voština (plástev); uprostřed
deska vhodná pro zatloukání hřebíků/použití
vrutů; otvory lze běžně kytovat

	zatížení na hřebík
	min. 20 kg

	povrch
	snímatelná samolepicí
fólie vhodná k přetírání běžnými
disperzními , barva bílá

	základová fólie
	bílá, ohnivzdorná

	nožky
	každý panel vybaven 2 nastavitelnými
nožkami pro vyrovnání nerovností podlahy,
plastové zakončení, stavitelnost 20 - 90 mm
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